**AD-9002, ADX 700(ADX710)**

**Подключение камеры заднего вида**

1. **AHD (цифровая)**

***Настройки:***

Настройки / Система / о системе / Заводские настройки / 7410 «Confirm» /

Application:

DVR / NO

Avin / NO

Other setting:

Backcar mirror type / AHD25 (или другая, соответствующая вашей камере, при неправильном выборе типа камеры получите на экране 3 красивых китайских иероглифа, которые переводятся как «сигнал отсутствует»)

Save /

***Подключение:***

Подключаем RCA кабель камеры к гнезду с маркировкой «REAR CAMER IN (AHD)»

Для активации просмотра подаем на провод «Back car control» напряжение +12в, например с лампы заднего хода.

1. **CVBS (аналоговая)**

***Настройки:***

Настройки / Система / о системе / Заводские настройки / 7410 «Confirm» /

Application:

DVR / NO

Avin / CAMERA\_CVBS\_IN

Other setting:

Backcar mirror type / CVBS\_N (или CVBS\_P если система PAL)

Save /

***Подключение:***

Подключаем RCA кабель камеры к гнезду с маркировкой «1 AUX VIDIO IN / 2 REAR CCD IN»

Для активации просмотра подаем на провод «Back car control» напряжение +12в, например с лампы заднего хода.